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Российская Федерация
Камчатский край

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края

[bookmark: REGNUMDATESTAMP]27.05.2025 № 249
п. Усть-Камчатск

	О проведении оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края





В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Усть-Камчатского муниципального округа - Руководителя Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального округа Абрамову Е.И.


	Глава Усть-Камчатского муниципального округа                  
	
[bookmark: SIGNERSTAMP1][горизонтальный штамп подписи 1]

	 
 О.С. Бондаренко

































Приложение  
к постановлению Администрации 
Усть-Камчатского муниципального округа
Камчатского края
[bookmark: _GoBack]от 27.05.2025  № 249
Программа
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Усть-Камчатского 
муниципального округа Камчатского края

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, а также муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован (далее - потребители тепловой энергии).
2. Программа разработана в соответствии с:
· Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее-закон о теплоснабжении);
· Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).
	3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.
	4. Для проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края создается комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края в срок до 15 августа 2025 года.
	4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
4.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
4.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.
4.4. Членами Комиссии являются представители Администрации Усть-Камчатского муниципального округа, представитель сектора организации жилищно-государственного надзора, муниципального контроля и жилищного контроля, представитель (представители) теплоснабжающих организаций и иные заинтересованные в данной оценке обеспечения готовности лица по согласованию.
4.5. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
· осуществление общего руководства работой Комиссии;
· осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
· назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
· объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
· открытие и ведение заседания Комиссии;
· подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
· осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
4.6. Секретарь Комиссии:
· исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
· осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
· ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии.
4.7. Члены Комиссии:
· присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
· осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
· заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
· осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.
4.8. Члены Комиссии обязаны:
· знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;
· лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам. 
4.9. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части, касающейся оцениваемых объектов. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.
5. Сроки проведения оценки обеспечения готовности Комиссией осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 1 к Программе (далее - График).
6. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов согласно приложению 2 к Программе.
7. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности в соответствии с Графиком уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, потребители тепловой энергии обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил. Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.
8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
 -уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
	9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению 3 к Программе.
[bookmark: bookmark2]	10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
11. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
	12. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно Приложению 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.
	13. Сроки выдачи паспортов:
-  не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
-  не позднее 25 октября - для теплоснабжающих организаций.
	14. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 13 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.
[bookmark: bookmark4]	15. В целях проведения оценки обеспечения готовности Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9-11 Правил. По решению Комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
	16. Значение индекса готовности потребителей тепловой энергии, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
· показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил);
· [bookmark: bookmark5]показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил);
· показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил).
	17. Значение индекса готовности теплоснабжающих организаций, не может быть более 0,8 в случае, если хотя бы один из нижеперечисленных показателей готовности равен 0:
· показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил);
· показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил);
· показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил).
	18. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении 5 к Программе.
	19. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении 6 к Программе.





Приложение 1 
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края  

ГРАФИК
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии на территории Усть-Камчатского 
муниципального округа Камчатского края
 

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения оценки обеспечения готовности

	1
	2
	3
	4

	1.
	Жилищный фонд
	169
	с 01.08.2025
по 29.08.2025

	2.
	Учреждения социальной сферы
	32
	с 01.08.2025
по 29.08.2025

	Итого (потребители тепловой энергии):
	201
	

	3.
	Теплоснабжающие организации
	7
	с 01.09.2025
по 30.09.2025





















Приложение 2 
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края


ПЕРЕЧЕНЬ
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
	№ п/п
	Наименование предприятий, организаций, учреждений, объектов

	Теплоснабжающие организации

	п. Усть-Камчатск

	1
	АО «Корякэнерго» (котельные №№1,2,4,5,6,7,8,10,15,17,18,20)


	2
	ООО «Интеко» (котельные №№23,24,25,35)

	3
	ООО «Норд Фиш» (котельные №№30,36)

	4
	ООО «Строй Альянс» (котельные №№9,19)

	5
	ООО «Гермес» (котельные №№31,32)

	п. Ключи

	1
	АО «Камчатэнергосервис» (котельные: КТТ №№ 1,2,5,6,10,11,12; КЖТ №№ 1,2,3,4,5)

	п. Козыревск

	1
	МУП «Тепловодхоз» (котельные №№ 1,2,6,7,8,9,)

	Потребители тепловой энергии (жилищный фонд)

	п. Усть-Камчатск:

	1
	ул. 60 лет Октября дом 1;

	2
	ул. 60 лет Октября дом 2;

	3
	ул. 60 лет Октября дом 3;

	4
	ул. 60 лет Октября дом 5;

	5
	ул. 60 лет Октября дом 6;

	6
	ул. 60 лет Октября дом 7;

	7
	ул. 60 лет Октября дом 8;

	8
	ул. 60 лет Октября дом 9;

	9
	ул. 60 лет Октября дом 10;

	10
	ул. 60 лет Октября дом 11;

	11
	ул. 60 лет Октября дом 12;

	12
	ул. 60 лет Октября дом 13;

	13
	ул. 60 лет Октября дом 14;

	14
	ул. 60 лет Октября дом 15;

	15
	ул. 60 лет Октября дом 16;

	16
	ул. 60 лет Октября дом 17;

	17
	ул. 60 лет Октября дом 18;

	18
	ул. 60 лет Октября дом 19;

	19
	ул. 60 лет Октября дом 20;

	20
	ул. 60 лет Октября дом 25;

	21
	ул. 60 лет Октября дом 27;

	22
	ул. 60 лет Октября дом 28;

	23
	ул. Советская дом 2а;

	24
	ул. Советская дом 2б;

	25
	ул. 60 лет Октября дом 35а;

	26
	ул. 60 лет Октября дом 35;

	27
	ул. Советская дом 2;

	28
	ул. 60 лет Октября дом 4а;

	29
	ул. 60 лет Октября дом 4б;

	30
	ул. Ленина дом 62;

	31
	ул. Ленина дом 64;

	  32
	ул. Ленина дом 66;

	33
	ул. Ленина дом 69;

	34
	ул. Ленина дом 73;

	35
	ул. Ленина дом 74;

	36
	ул. Ленина дом 75;

	37
	ул. Ленина дом 77;

	38
	ул. Ленина дом 79;

	39
	ул. Ленина дом 81;

	40
	ул. Ленина дом 99;

	41
	ул. Ленина дом 103;

	42
	ул. Ленина дом 105;

	43
	ул. Ленина дом 21;

	44
	ул. Лазо дом 26;

	45
	ул. Лазо дом 28;

	46
	ул. Лазо дом 31;

	47
	ул. Лазо дом 33;

	48
	ул. Лазо дом 37;

	49
	ул. Горького дом 43;

	50
	ул. Горького дом 47;

	51
	ул. Горького дом 47а;

	52
	ул. Горького дом 49;

	53
	ул. Горького дом 78;

	54
	ул. Горького дом 80;

	55
	ул. Восточная дом 4;

	56
	ул. Горького дом 72;

	57
	ул. Лазо дом 2а;

	58
	ул. Лазо дом 16б;

	59
	ул. Лесная дом 50а;

	60
	ул. Ленина дом 16;

	61
	ул. Аэрофлотская дом 1;

	62
	ул. Бодрова дом 25;

	63
	ул. Бодрова дом 27;

	64
	ул. Бодрова дом 29;

	65
	60 лет Октября дом 36;

	66
	Советская дом 9;

	67
	Советская дом 9А.

	п. Ключи:

	1
	ул. Красноармейская дом 2;

	2
	ул. Красноармейская дом 3;

	3
	ул. Красноармейская дом 20а;

	4
	ул. Красноармейская дом 20;

	5
	ул. Красноармейская дом 22;

	6
	ул. Кабакова дом 22;

	  7
	ул. Кабакова дом 20а;

	  8
	ул. Колхозная дом 5;

	  9
	ул. Колхозная дом 3;

	10
	ул. Колхозная дом 14;

	11
	ул. Колхозная дом 46;

	12
	ул. 23 Партсъезда дом 9а;

	13
	ул. 23 Партсъезда дом 11;

	14
	ул. 23 Партсъезда дом 11а;

	15
	ул. 23 Партсъезда дом 12;

	16
	ул. 23 Партсъезда дом 13;

	17
	ул. 23 Партсъезда дом 13а;

	18
	ул. 23 Партсъезда дом 13б;

	19
	ул. 23 Партсъезда дом 14;

	20
	ул. 23 Партсъезда дом 16;

	21
	ул. 23 Партсъезда дом 17;

	22
	ул. Свободная дом 9;

	23
	ул. Свободная дом 13;

	24
	ул. Свободная дом 20;

	25
	ул. Партизанская дом 2;

	26
	ул. Партизанская дом 4а;

	27
	ул. Партизанская дом 4/1;

	28
	ул. Партизанская дом 4/2;

	29
	ул. Партизанская дом 14;

	30
	ул. Партизанская дом 17;

	31
	ул. Партизанская дом 18;

	32
	ул. Партизанская дом 20;

	33
	ул. Партизанская дом 21;

	34
	ул. Партизанская дом 22;

	35
	ул. Партизанская дом 24;

	36
	ул. Речной Тупик дом 7;

	37
	ул. Рабочая дом 5;

	38
	ул. Строительная дом 1;

	39
	ул. Строительная дом 2;

	40
	ул. Строительная дом 3;

	41
	ул. Строительная дом 4;

	42
	ул. Строительная дом 6;

	43
	ул. Строительная дом 6а;

	44
	ул. Северная дом 3;

	45
	ул. Северная дом 4а;

	46
	ул. Северная дом 5;

	47
	ул. Северная дом 8;

	48
	ул. Пионерская дом 9;

	49
	ул. Пионерская дом 10;

	50
	ул. Школьная дом 12;

	51
	ул. Школьная дом 14/1;

	52
	ул. Школьная дом 14/2;

	53
	ул. Школьная дом 17;

	54
	ул. Школьная дом 20;

	55
	ул. Школьная дом 20а;

	56
	ул. Школьная дом 22а;

	57
	ул. Школьная дом 25а;

	58
	ул. Школьная дом 25б;

	59
	ул. Школьная дом 26;

	60
	ул. Школьная дом 28;

	61
	ул. Школьная дом 28а;

	62
	ул. Школьная дом 30; 

	63
	ул. Кирова дом 105/2;

	64
	ул. Кирова дом 105/3;

	65
	ул. Кирова дом 120;

	66
	ул. Кирова дом 134;

	67
	ул. Кирова дом 146а;

	68
	ул. Кирова дом 148;

	69
	ул. Кирова дом 148а;

	70
	ул. Кирова дом 150;

	71
	ул. Кирова дом 150а;

	п. Ключи-1

	72
	ул. Атласова дом 1;

	73
	ул. Атласова дом 10А;

	74
	ул. Атласова дом 11;

	75
	ул. Атласова дом 12;

	76
	ул. Ленина дом 1;

	77
	ул. Ленина дом 2;

	78
	ул. Ленина дом 3;

	79
	ул. Ленина дом 4;

	80
	ул. Ленина дом 5;

	81
	ул. Ленина дом 6;

	82
	ул. Ленина дом 7;

	83
	ул. Ленина дом 8;

	84
	ул. Ленина дом 10;

	85
	ул. Ленина дом 12;

	86
	ул. Чайковского дом 26.

	п. Козыревск:

	1
	ул. Ленинская дом 60;

	2
	ул. Ленинская дом 80;

	3
	ул. Советская дом 7;

	4
	ул. Советская дом 9;

	5
	ул. Советская дом 11;

	6
	ул. Советская дом 13;

	7
	ул. Советская дом 15;

	8
	ул. Советская дом 62;

	9
	ул. Советская дом 63;

	10
	ул. Советская дом 65;

	11
	ул. Советская дом 66;

	12
	Пер. 2-ой Рабочий дом 7;

	13
	ул. Октябрьская дом 30а;

	14
	ул. Комсомольская дом 55;

	15
	ул. Советская дом 71;

	  16
	Пер. 3-й Рабочий дом 21.

	Учреждения социальной сферы 
Усть-Камчатского муниципального округа

	п. Усть-Камчатск:

	1
	МБУДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа»;

	2
	КГАУ социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского муниципального округа»;

	3
	ГБУЗ «Усть-Камчатская районная больница»;

	4
	МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка», п. Новый;

	5
	МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка» с. Крутоберегово;

	6
	МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка»;

	7
	МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»;

	8
	МБУДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск;

	9
	МБУДО «Центр дополнительного образования детей» 
п.Усть-Камчатск;

	10
	МБУ «Усть-Камчатский центр культуры и досуга»;

	11
	МБУ «Усть-Камчатский центр культуры и досуга» с.Крутоберегово;

	12
	МБУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения»;

	13
	МБУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» п.Новый;

	14
	МБУ «Библиотечная система Усть-Камчатского сельского поселения» с.Крутоберегово.

	п. Ключи:

	1
	МБУДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа»;

	2
	КГАУ социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского муниципального округа»;

	3
	ГБУЗ КК «Ключевская районная больница»;

	4
	МБДОУ детский сад № 9 «Елочка»;

	5
	МБДОУ Детский сад № 40 «Золотой ключик»;

	6
	МБОУ «Средняя школа № 4 п. Ключи»;

	7
	МБОУ «Средняя школа № 5 п. Ключи»;

	8
	МБУДО «Детская школа искусств №1»

	9
	МБОУДО ДШИ № 1 в сфере культуры «Детская музыкальная школа»;

	10
	МКУ «Центр досуга и культуры».

	п. Козыревск:

	1
	МБУДО «Спортивная школа Усть-Камчатского муниципального округа»;

	2
	КГАУ социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Камчатского муниципального округа»;

	3
	ГБУЗ Камчатского края «Ключевская районная больница» Козыревское отделение;

	4
	МБДОУ детский сад № 13 «Солнышко»;

	5
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»;

	6
	МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2»;

	7
	МКУК «Поселковый досуговый центр «Ракета»;

	8
	МКУ «Библиотека поселок Козыревск».






















Приложение 3 
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края


Акт №

Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

_________________                                                                 «___»_______2025г
(место составления акта)                                                                                     (дата составления акта)


Комиссия, образованная постановлением Администрации Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии на территории Усть-Камчатского муниципального округа Камчатского края, Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;

№№.
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
		Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	№№
	


2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
		Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

	

	



Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 	на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
Председатель комиссии:	/
(подпись, расшифровкаподписи)
Заместитель председателя комиссии:	//
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:	//
(подпись, расшифровка подписи)
// (подпись, расшифровка подписи)
// (подпись, расшифровка подписи)
С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____________ 2025г_____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)





Приложение 4 
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края
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Российская Федерация
Камчатский край

Администрация Усть-Камчатского
 муниципального округа Камчатского края

ПАСПОРТ
Обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2025 гг.

Выдан

__________________________________________________________________
(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;


Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от ______

_____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)
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Приложение 5 
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края


Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован
	№ п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)
	Примечания к расчетам показателей готовности

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Ипотр=Кзакон о тепл*0,85+ Кжил.фонд*0,06 +Кгаз*0,02+Кпредп*0,05+Кплан*0,02

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):
	 – 
	Показатель выполнения требований Федерального 
закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзакон о тепл=Кбезопасн*0,8+Крежим*0,03+
Кзадолж*0,15+Кучет*0,02

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2  Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил 
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кбезопасн=Кпромыв*0,31+Кгидр*0,31+Карм*0,01+
Котв*0,01+Киспыт*0,31+Кперечень*0,01+
Кэкспл/произв.инстр*0,01+Кпаспорт.тепл.пункт*0,01+Кшт*0,01+
Крегул.темпер*0,01

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115  (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки 
	0,31
	Кпромыв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 


	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя 
	0,31
	Кгидр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 


	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и 
работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями 
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	1.1.4
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии
с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта  и (или) теплопотребляющих установок 
(подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1.1.6
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного
в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв.инстр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) 
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл.пункт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.2
	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии 
(пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил
	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	0,03
	Крежим
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Крежим=0,5*Кврез+0,5*Ктех.готов

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок 
	0,5
	Кврез
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок
и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	0,5
	Ктех.готов
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель 
(пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзадолж=Кдоговор*0,05+Ксвер*0,95

	1.3.1
	
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности 
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя
	0,02
	Кучет
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кучет=Кпровер.уз.уч*0,5+Кпровер.кип*0,5

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности
(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета 
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0




	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов
(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0




	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170  (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) 
(подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кжил.фонд=Кконтур*0,7+Кдезинф*0,3

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению 
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению
	0,02
	Кгаз
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кгаз=Кдым.вент*0,5+Кдогов.тех.обсл*0,5

Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, Кгаз принимается равным 1.

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.обсл
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 11.5 пункта 11 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	показатель наличия утврежденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

















Приложение 6
к Программе проведения оценки обеспечения 
готовности к отопительному периоду
2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории 
Усть-Камчатского муниципального округа 
Камчатского края


Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций

	№
п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)
	Примечания к расчетам показателей готовности

	 
	 
	 
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Итсо= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,05+Кплан*0,05

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)
(подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 
(далее – Правила):
	–
	Показатель выполнения требований Федерального 
закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзакон о тепл = Кфунк*0,05+Крежим.налад*0,01+Ккачест*0,01+
Ккомм.учет*0,01+Ккач.строит*0,25+
Кнадеж*0,65+Крезерв*0,01+Кпорядок*0,01

	1.1
	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб 
(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской 
и аварийной служб
	0,05
	Кфункц
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кфункц=Кшт*0,1+Ксогл*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+
Кэксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+Кобуч*0,1+Котв*0,1+
Кохр.труда*0,1+Ктрен*0,1

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования
(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) 
(подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Ксогл=Nсогл/Nвсего РСО в системе т/сн
Для единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то соглашение ЕТО не заключается и показатель для нее равен 1, иначе указанные ЕТО оцениваются в общем порядке по принципу: 
наличие – 1
отсутствие – 0.

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения
	–
	Nсогл
	1
	Фактическое значение, равное количествусоглашений об управлении системой теплоснабжения

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	–
	Nвсего РСО в системе т/сн
	1
	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) 
(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.1.4
	
	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)
 
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования 
	0,1
	Кперечень
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кперечень= КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.4.1, 1.1.4.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0. 

	1.1.4.1
	
	
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.



	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО 
	0,5
	Кперечень неОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения 
и (или) производственных инструкций
	0,1
	Кэкспл/произв.инстр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0



	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников
и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей
	0,1
	Кзнаний
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кзнаний= Кпроток *0,5+Кудост *0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.6.1, 1.1.6.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.1.6.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.6.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений
о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)
(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	0,1
	Кобуч
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если ОПО не эксплуатируются, то Кобуч принимается равным 1. 


	1.1.8
	
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки
и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	1
	Котв = Котв неОПО*0,5+ Котв ОПО*0,5

Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.8.1, 1.1.8.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО
	0,5
	Котв неОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1
Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии
с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 
2020 г. № 924н  
(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.


	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Крежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения 
	0,5
	Ктемп.граф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт  
	0,5
	Крежим.карт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей 
(пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности 
(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений 
(подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ
об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта,
а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.
(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 




	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
	0,65
	Кнадеж
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+
Кдым.труб*0,05+Киспыт*0,01+
Кгидр*0,4+Кшурф*0,01+Кочист.промыв*0,4+
Кэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+Ктопл*0,03+
Кматер*0,01+Кстрах*0,01

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов
(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов
и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,01
	Косвид
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Косвид= Косвид ОПО *0,5+ Косвид не ОПО*0,5

Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: 
наличие – 1; 
отсутствие – 0.

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	1
	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.



	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	0,5
	Косвид ОПО
	1
	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.
Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.


	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии
с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	0,05
	Кобслед
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 




	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии 
с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру,
о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, 
о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.6.5
	
	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)

	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей 
	0,4
	Кгидр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр принимается равным 1.

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 
6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1.

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов 
	0,4
	Кочист.промыв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0. 

Значение индекса готовности Итсо не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0. 

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, Кэлектр.сопр принимается равным 1.


	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)
	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377
(подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)

 
 


 
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,03
	Ктопл
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Ктопл= Кдогтопл*0,5+ Кзапаст*0,5 

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода
	0,5
	Кдогтопл
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
Кдогтопл=1, если подтверждено наличие договоров;
Кдогтопл=0, если не подтверждено наличие договоров 

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива
	0,5
	Кзапаст
	1
	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий:
Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
Кзапаст=1, если Запасфакт≥Запаснормат
Кзапаст=0, если Запасфакт<Запаснормат

	1.6.10.2.1
	
	
	Фактический объем запаса топлива, тыс. т  
	–
	Запасфакт
	1
	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.

	1.6.10.2.2
	
	
	Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	–
	Запаснормат 
	1
	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н 
(подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)


	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
 
	0,01
	Кматер
	1
	Расчет осуществляется автоматически по формуле:
Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100

Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительных период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.
В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

	1.6.11.1
	
	
	
	–
	% наличия запас мат факт по инвентар
	100
	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации
(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0.

В случае эксплуатации только объектов, не являющиеся ОПО, значение принимается равным 1.


	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. № 85 , построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении)
(подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил) 
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения 
	0,01
	Крезерв
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 , порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 
3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) 
(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0


	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду 
(пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	1
	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:
наличие – 1;
отсутствие – 0
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